**Меры пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования в быту**Основные правила пользования газовыми приборами:
- Перед розжигом плиты необходимо проверить, закрыты ли краны;
- Убедиться в отсутствии запаха газа. Открыть форточку, т.к. помещения, где установлены газовые приборы, должны постоянно проветриваться;
- Необходимо убедиться, что газ горит во всех отверстиях горелки;
- По окончании пользования газовой плитой необходимо закрыть краны на плите.
**Запрещается:**
- Оставлять без присмотра работающие газовые приборы;
- Допускать к пользованию плитой детей и лиц, не знающих правил эксплуатации газовых приборов, а также лиц в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;
- Самовольно производить монтаж, перенос и ремонт газового оборудования;
- Категорически запрещается при проверке на утечку газа, пользоваться открытым огнем, в том числе с помощью зажженной спички, а также курить, включать и выключать электроосвещение;
- Изгибать и скручивать резиновый рукав, допускать повреждения наружного слоя рукава (порезов, трещин, изломов), так как в этих местах может возникнуть утечка газа;
- Располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и горючие жидкости;
- Сушить бельё над зажженными газовыми конфорками.
**П О М Н И Т Е !**Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов, за их содержание в надлежащем состоянии несут собственники. В случае неисправности газового оборудования или при появлении запаха газа **НЕМЕДЛЕННО** прекратить пользование газовыми приборами, открыть окна и двери для проветривания помещения, и вызвать аварийную бригаду по тел. 04; с сотового 104.
До приезда аварийной бригады не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроприборы, не пользоваться электрозвонком.
Несоблюдение правил безопасности может стать причиной несчастного случая!

